|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Домик**  **МФ 5.094**  **E:\Каталог 2013 год\Продукция 2013\3 МФ\03 Песочницы\МФ 3.22\МФ 3.22.jpg** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1500(± 10мм) |
| Длина (мм) | 1900(± 10мм) |
| Ширина (мм) | 1500(± 10мм) |
| **Применяемые материалы** | |
| Столбы | В кол-ве 1 шт. клееного деревянного бруса, сечением не менее 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столбы должны заканчиваться пластиковой заглушкой синего цвета в форме четырехгранной усеченной пирамиды.  Снизу столбы должны оканчиваться металлическими оцинкованными подпятниками выполненным из листовой стали толщиной не менее 4 мм и трубы диаметром не менее 42 мм и толщиной стенки 3.5 мм, подпятник должен заканчиваться монтажным круглым фланцем выполненным из стали толщиной не менее 3 мм, которые бетонируются в землю. |
| Полы | В количестве 1 шт. должен быть выполнен из ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм, площадью не менее 2м², опирающейся на металлокаркас из трубы сечением не менее 50х25 мм. |
| Крыша | В кол-ве 1 шт. Скаты крыши выполнены из фанеры толщиной не менее 15мм скрепляются между собой на оцинкованные уголки 40х40х2,5. |
| Ограждение | В кол-ве 4шт. должно быть выполнено из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24 мм. |
| Скамейки и столики | В кол-ве 2шт и 2 шт. должны быть выполнено из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 21 мм. Опирающиеся на трубу диаметром не менее 26 мм. |
| Столик круглый центральный | В кол-ве 1 шт, должен быть выполнен из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже2/2 толщиной не менее 24 мм, имеет вырез в центре под столб, крепится при помощи двух фанерных накладок. |
| Материалы | Клееный деревянный брус и деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной-порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |
| Описание | Домик состоит из четырёх фанерных ограждений и скамеек со столиками. Два столика должны быть на улице. Один столик должен быть круглый с отверстием в середине под столб. |