|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **23.** | **Счеты на столбах** **МФ 5.32** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 1334 (± 10мм) |
| Длина (мм) |  1124 (± 10мм) |
| Ширина (мм) | 100(± 10мм) |
| **Применяемые материалы** |
| Столбы | В кол-ве 2 шт. клееного деревянного бруса, сечением не менее 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столбы должны заканчиваться пластиковой заглушкой в форме четырехгранной усеченной пирамиды.Опорные столбы снизу должны оканчиваться металлическими оцинкованными подпятниками, выполненным из листовой стали толщиной не менее 4 мм и трубы диаметром не менее 42 мм и толщиной стенки не менее 3,2 мм, подпятник должен заканчиваться монтажным круглым фланцем, выполненным из стали толщиной не менее 3 мм, которые бетонируются в землю. |
| Перекладина | В кол-ве 1 шт. должна быть выполнена из металлической трубы диметром не менее 32 мм (толщина стенки не менее 2,35 мм) с двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4 мм. |
| Счеты (комплект) | В кол-ве 1 комплект, должны состоять из двух металлических оцинкованных перекладин (из трубы диаметром не менее 32 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм), двух крепежных накладок (из ламинированной фанеры толщиной не менее 18 мм) и 10 шт. цветных бубликов из полиамида изготовленных методом литья под давлением. Размер бубликов должен быть не менее 130х38мм, внутреннее отверстие не менее 38 мм. |
| Материалы | Клееный деревянный брус и деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками.Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и окрашена двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |
| Описание | Комплекс состоит из клееных столбов, перекладины и комплекта детских счет. Все резьбовые соединения должны быть закрыты разноцветными пластиковыми заглушками. |