|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Детское игровое** **оборудование** **ДИО 1.205****ДИО 1.205.png** | **Шт.**  | **1** |  |
| **Применяемые материалы** |
| Подвес | Состоит из сидения металлического с подлокотниками и спинкой (выполненного из трубы диаметром не менее 26 мм с толщиной стенки не менее 3,5 мм), и сидения из фанеры толщиной не менее 21 мм. Металлическое сидение крепится на цепном подвесе. |
| Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Канат полипропиленовый армированный. Все метизы оцинкованы. |
|
|
|
|
|
|
|