|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Лавочка МФ 1.40****C:\Users\Sergey\Desktop\ДИСК АТРИКС\МФ\МФ 1.04.jpg** | **Шт.**  | **10** |  |  |
| Высота (мм)  | 850 (± 10 мм) |
| Длина (мм) | 2050 (± 10 мм) |
| Ширина (мм) | 590 (± 10 мм) |
| Высота сиденья (мм) | 420 (± 10 мм) |
| **Применяемые материалы** |
| Каркас  | Состоит из 3 частей, должны быть выполнены из металлической трубы сечением не менее 50х25 мм (с толщиной стенки 2,5мм) и из металлической полосы толщиной не менее 4 мм. |
| Брус | В кол-ве 7 шт. должен быть выполнен из бруса, сечением не менее 40х90 мм. |
| Материалы | Клееный деревянный брус и деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |