|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Секция металлического ограждения****МФ 7.08****\\SLAVA\SharedDocs\Каталог готовое\МФ\МФ 4.02\МФ 4.02.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота от (мм) | 600 (± 10 мм) |
| Длина (мм) |  2000 (± 10 мм) |
| **Применяемые материалы:**  |
| Каркас | металлическая профильная труба сечением не менее 20х20 мм |
| Конструктивные особенности | Установить наполнение в виде прямоугольных секций из металлической профильной трубы сечением не менее 20х20 мм.  |
| Материалы | окрашенный порошковой краской металл. |