|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Арка**  **МФ 7.22**  **X:\картинки и описание Каталог 2012\МФ\МФ 7.21.jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 2900 (± 10 мм) |
| Ширина (мм) | 400(± 10 мм) |
| Длина (мм) | 3000 (± 10 мм) |
| **Применяемые материалы:** | |
| Каркас | Каркас - металлическая профильная труба сечением не менее 50х25 мм |
| Фанерные накладки арки | В кол-ве 6 шт. выполнены из фанеры толщиной не менее 21 мм с ручной художественной росписью красками в виде пожарников тушащих костёр. |
| Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные |