|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Песочница с** **распашной крышкой** **МФ 3.022** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 635(± 10мм) |
| Длина (мм) | 2140(± 10мм) |
| Ширина (мм) | 2140(± 10мм) |
| **Применяемые материалы**  |
| Брус | В кол-ве 12 шт. должны быть из деревянных брусьев, сечением не менее 135х40 мм. |
| Ручки | В кол-ве 4 шт. должна быть выполнена из металлической трубы диаметром не менее 26 мм (с толщиной стенки не менее 2,35 мм) с двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4 мм. |
| Крышка | В кол-ве 2 шт. должны быть выполнены из фанеры толщиной не менее 15 мм марки ФСФ сорт не ниже 2/2. |
| Материалы | Клееный деревянный брус и деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками.Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и окрашена двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |
| Описание | Песочница состоит из деревянных брусьев, распашных крышек с ручками-стойками. Вся конструкция должна крепится на 4 металлические уголка (сварная конструкция), позволяющих скрепить одновременно бортовые брусья и накрывочные брусья, а нижнее основание уголка должно бетонироваться. |