|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **СО 1.19**  **\\SLAVA\SharedDocs\Каталог готовое\СО\СО 1.24\СО 1.24.jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 2600 (± 10мм) |
| Длина (мм) | 2700(± 10мм) |
| Ширина (мм) | 730 (± 10мм) |
| **Применяемые материалы** | |
| Каркас | Стойки изготовить из металлической трубы диаметром не менее 57 мм с толщиной стенки не менее 3,5 мм, перекладины изготовить из металлической трубы диаметром не менее 32 мм с толщиной стенки не менее 2,5 мм. Две цельносварные металлоконструкции, соединенные между собой металлической перекладиной. Покрыть полимерной порошковой краской. |