|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **СО 1.20**  **\\SLAVA\SharedDocs\Каталог готовое\СО\СО 1.24\СО 1.24.jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 2100 (± 10мм) |
| Длина (мм) | 2200(± 10мм) |
| Ширина (мм) | 2200 (± 10мм) |
| **Применяемые материалы** | |
| Каркас | Стойки в количестве 2 шт изготовить из металлической трубы диаметром не менее 42 мм с толщиной стенки не менее 3,5 мм, перекладины изготовить из металлической трубы диаметром не менее 32 мм с толщиной стенки не менее 2,5 мм. |
|  |  |  |  | Альпинистская стенка с зацепами | В кол-ве 1 шт. должна быть выполнена из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 21 мм, и иметь зацепы для лазания. |
|  |  |  |  | Ступеньки | В кол-ве 2 шт. должна быть выполнена из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 21 мм |
|  |  |  |  | Сетка полипропиленовая | В кол-ве 1 шт. размером не менее 2500х600мм. Должна быть выполнена из полипропиленового армированного каната, скрепленного между собой антивандальной и безопасной пластиковой стяжкой троса. |
|  |  |  |  | Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |