|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **СО 2.13** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  |  350 (± 10мм) |
| Длина (мм) |  3400 (± 10мм) |
| Ширина (мм) |  3400 (± 10мм) |
| **Применяемые материалы** |
| Конструктивные особенности | Каркас змейки изготовить из профильной трубы сечением не менее 50х50 мм с штампованных ушках из металлического листа толщиной не менее 4 мм.Поверхность для ходьбы выполнить из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24 мм. |
| Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |