|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| 1. | **Столик с навесом Осьминог****МФ 2.11****E:\Каталог 2013 год\Продукция 2013\3 МФ\04 Машинки, кораблики\МФ 4.022\МФ 4.022.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  |  2290 (± 10мм) |
| Длина (мм) |  1680(± 10мм) |
| Ширина (мм) |  1630(± 10мм) |
| Высота столика (мм) | 600 |
| **Применяемые материалы**  |
| Декоративные фанерные элементы | водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм (± 2мм) все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм,ГОСТР 52169-2012. |
| Крыша | В кол-ве 1 шт. Скаты крыши выполнены из фанеры толщиной не менее 15мм, скрепляются между собой на оцинкованные уголки 40х40х2,5 мм не менее16 шт.  |
| Стенки | В кол-ве 4 шт. должны быть выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и толщиной не менее 24 мм. Две стенки являются ногами-щупальцами, две стенки ногами –щупальцами с частями головы. Стенки в совокупности стилизованны в форме осьминога с художественной росписью.  |
| Стол | В кол-ве 1 шт. должен быть выполнен из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 24 мм с художественной росписью. Столик должен иметь форму цветка с четырьмя лепестками и иметь выпилы-пазы, которые вставляются в стенки. |
| Пол | В кол-ве 1 шт. должен быть выполнен из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 24 мм, круглой формы  |
| Материалы | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |
| Описание | Осьминог выполнен из фанерных стенок, крыши (состоящей из четырёх скатов), стола и пола. Вся конструкция стилизована в форме осьминога и имеет художественную роспись. |