|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Воркаут****СО 7.11****E:\Каталог 2013 год\Продукция 2013\СО 5.04.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 1000(± 5%) |
| Длина (мм) | 2300(± 5%) |
| Ширина (мм) |  400 (± 5%) |
| Высота рабочих уровней «коня» | 500, 750, 1000 |
| **Применяемые материалы** |
| Каркас | В кол-ве 1 шт. должен быть выполнен из металлических труб диаметром 42 мм и 32 мм с толщиной стенки не менее 3,5 мм.  |
|  |  |  |  | Назначение | Предназначен для комплексного развития мышц пресса, спины, шеи и рук. |
|  |  |  |  | Материалы | Металл покрашен полимерной порошковой краской. Все метизы оцинкованы. |